**OPREDELITEV JAVNEGA NAROČILA**

**Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je dobava **4 kom** zaprtih lesenih stojnic.

**Karakteristike naročila**

Karakteristike naročila za 4 kom zaprtih lesenih stojnic:

1. Stojnica zaprta lesena - sibirski macesen, 1. kvaliteta

* dimenzija stojnice 300 x 200 x 230 cm (dolžina x širina x višina)
* drsna vrata izbočena
* dodaten napušč (90 cm) na strani s prodajnim pultom

1. Konstrukcija

* barvana kovinska konstrukcija oblečena v les

1. Fasada

* les na utor in pero obojestransko vidno obdelan

1. Prodajna odprtina (sprednja daljša stranica)

* Prodajna odprtina širine cca 150 cm
* Odpiranje z drsnimi polkni na obe strani
* Zaklepanje polken z notranje strani
* Fiksni pult širine 40 cm za stranke - plošča iz lepljenega macesna

1. Drsna vrata (krajša stranica)

* dimenzija vrat 203 x 100 cm
* neto odprtina 86 cm
* dvotočkovno zaklepanje (cilindrična ključavnica)

1. Streha

* Sika kritina

1. Žleb

* korito in cev za odvodnavanje
* ravna cev od žleba do spodnjega dela lope izdelana iz pocinkane pločevine
* protikondenzacijska zaščita žleba

1. Pločevinaste obrobe

* pocinkana pločevina
* barvni ton: standardno v RAL 7016 v antracit sivi barvi

1. Lesen pod

* impregnirana smreka

1. Oljenje objekta - stojnica (25,7 m2)

* 2x premaz zunanjih površin s prozornim oljem
* oljenje z oljem, ki je izdelano posebej za zaščito površin iz macesnovega lesa
* zaščitni UV faktor 12
* vodoodbojno

1. Dodatek notranjost, lesene police 200 cm, štiri po višini - troslojna smrekova plošča

* dimenzija regala: globina 40 cm, dolžina polic 200 cm
* konstrukcija: kovinski nosilci, ki se lahko poljubno prestavljajo,
* število polic po višini: 4 kom - prva na 60 cm, ostale tri na cca 40 cm

1. Dodatek zunanjost

* LED trak v napušču 2m
* LED luč 2 m (IP zaščita za zunanjo uporabo)
* ALU profil + pokrov
* Stikalo

1. Električni paket brez zaščite

* električna napeljava brez zaščite
* dvojna vtičnica + stikalo
* dodatna dvojna vtičnica
* notranja luč
* 4 tm električni kabel

14. Prevoz in postavitev na terenu:

* prevoz, postavitev na lokacijo z avtodvigalom in montaža (lokacija Laško)
* Montaža naj obsega naslednja dela: niveliranje objekta, pregled zapiranja vrat, polken ali okna, ter enostaven priklop.

**Ponudbena cena:**

Ponudbena cena mora zajeti ceno 4 kom zaprtih lesenih stojnic, ki izpolnjujejo zgoraj navedene karakteristike, vključno s stroški prevoza in postavitve na terenu.

Natančen predračun z vsemi karakteristikami je sestavni del obrazca C.

**Rok dobave:**

Rok dobave ne sme biti daljši od 30 dni od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

**Garancija:**

Ponudnik mora jamčiti za kakovost stojnic najmanj dve (2) leti od pričetka uporabe in 10 let na tesnost strehe.